

Power consumption particle sensor


Theoretisch: 70 mA +- 10mA




Praktisch: 68,5 mA




Power consumption particle sensor sleep mode





Power consumption TPH sensor

Theoretisch:



Praktisch:

